ТЕХНИКА СПАСАТЕЛЕЙ МЧС: Пожарная автоцистерна АЦ-3,2 – 40/4 IVECO ML-150

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 06.11.2020 00:11 |
| **ТЕХНИКА СПАСАТЕЛЕЙ МЧС: Пожарная автоцистерна АЦ-3,2 – 40/4 IVECO ML-150** |
|  |
| Многофункциональные пожарные автоцистерны – новое поколение основных пожарных автомобилей, сочетающих в себе функции нескольких пожарных автомобилей. Полипропиленовая цистерна для воды ёмкостью не менее 3200 литров, пластиковым баком для пенообразователя ёмкостью не менее 200 литров.    Комбинированный пожарный насос «RUBERG E40» производительностью ступени нормального давления 40 л/с и ступени высокого давления 4 л/с. Дистанционно управляемый стационарный лафетный ствол «Ураган ЛСД-С-80У» с переменным расходом огнетушащих веществ, с подачей не менее 40 л/с.    Имеется механизированный аварийно-спасательный инструмент (комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента, отрезная машина «ШТИЛЬ TS420», бензопила), комплект оборудования для оказания доврачебной помощи, комплекс аппаратуры для обнаружения места нахождения пожарного при ликвидации ЧС и.др.    Габаритные размеры: длина 8160 мм, ширина 2500 мм, высота 3460 мм. Максимальная скорость 90 км/ч. Число мест для боевого расчёта (включая место водителя) 6 человек. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2021 |