ПЕРЕЧЕНЬ РАДИООБОРУДОВАНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Максимальное удаление от порта, убежища или берега, мили (километры) | Категория сложности районов плавания, разряды бассейнов | Средства связи | | Примечания |
| УКВ | ПВ/КВ/спутниковый радиотелефон |
| 1 | Неограниченно | 0 | + | + |  |
| 2 | не более 200 | I | + | + |  |
| 3 | не более 100 | II | + | + |  |
| 4 | не более 50 | III | + | - |  |
| 5 | 50 | IV | + | - | в дневное время суток |
| 6 | 12 | 1 | + | - | палубные суда |
| 7 | 6 | 2 | (+) | - | палубные суда |
| 8 | 2,5 (5) | 3 | (+) | - | палубные суда |
| 9 | 1,5 (3) | 4 | (+) | - | палубные суда |
| 10 | 0,3 (0,5) | 5 | (+) | - | палубные суда |

Примечания: на маломерных судах, рассчитанных на плавания в бассейнах 3, 4, 5 разрядов, допустима установка радиостанций меньшей мощности;

+ - установка указанного оборудования обязательна;

(+) установка указанного оборудования рекомендуется.

Каждое судно 0, I, II категорий сложности районов плавания должно иметь судовую радиолокационную станцию (РЛС) для слежения за навигационной обстановкой и обеспечения безопасности маломерного судна в период плавания.

Нормы снабжения спасательными и сигнальными средствами

маломерных судов морских районов плавания

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименования спасательных и сигнальных средств | Категория сложности района плавания судна | | | | | |
| IV | III | II | I | | 0 |
| Удаление (в морских милях) в дневное время суток | | | | | |
| от базы-стоянки | от места-убежища | | | | |
| до 12 | до 50 | до 100 | до 200 | | более 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | Спасательный плот | Для однокорпусных судов - не требуется.  Для многокорпусных - см. [Примечание](#Par739) | | да | | | |
| 2 | Спасательные круги | При общем количестве людей на борту маломерного судна до 8 человек - 2 круга | | | | | |
| При общем количестве людей на борту маломерного судна до 12 человек - 3 круга | | | | | |
| 3 | Огонь поиска на спасательном круге | 1 штука на спасательном круге, не соединенном с вешкой | | | | | |
| Плавучие якоря спасательных кругов | 1 штука на спасательном круге, соединенном с вешкой | | | | | |
| 4 | Сигнальные вешки кругов | Не требуется | 1 штука только для парусно-моторных судов, высота сигнального огня или флажка над поверхностью воды не менее 1,8 метра | | | | |
| 5 | Лини спасательных кругов | 1 - 2 штуки длиной не менее 20 метров для спасательных кругов без вешки | | | | | |
| 6 | Спасательные жилеты | По одному жилету на каждого человека на маломерном судне | | | | | |
| 7 | Парашютные ракеты |  | | | | | |
| Белые | 0 | 4 | 4 | 6 | | 12 |
| Красные | 3 | 6 | 6 | 6 | | 12 |
| 8 | Дымовые сигналы плавучие (шашки) | 0 | 2 | 2 | 2 | | 3 |
| 9 | Теплозащитные средства | На каждого человека, находящегося на судне | | | | | |
| 10 | Фальшфейеры |  | | | | | |
| Белые | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
|  | Красные | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 11 | Радиобуй КОСПАС-САРСАТ (EPIRB) | Не требуется | | | | 1 комплект | |
| 12 | Страховочная сбруя |  | По одному комплекту на каждого члена команды с двумя страховочными концами длинной не менее 1,5 метра и крочстропом (стропом, проходящим между ног) | | | | |

Примечание: для многокорпусных судов, у которых мачта (мачты) является элементом несущей конструкции корпуса судна, наличие спасательного плота обязательно.

Нормы снабжения спасательными кругами маломерных судов,

эксплуатируемых на внутренних водных путях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина маломерного судна L, метров | Количество спасательных кругов, штук | | |
| Всего | в том числе | |
| с самозажигающимся буйком | со спасательным линем |
| < 12 | 1 <\*> | - | 1 |
| 12 < L < 20 | 2 | 1 | 1 |
| <\*> При длине маломерного судна менее 6 метров допускается заменять спасательный круг спасательным кольцом с линем | | | |

Спасательные средства на маломерных судах, эксплуатируемых

на внутренних водных путях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разряд района плавания | Длина маломерного судна L, метров | Количество людей, обеспечиваемых спасательными средствами, % | |
| плотами | жилетами |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | < 12 | 50 | 100 |
| 12 < L < 20 | 100 | 100 |
| 2 | < 12 | - | 100 |
| 12 < L < 20 | 50 | 100 |
| 3 | < 12 | - | 100 |
| 4 | 12 < L < 20 | - | 100 |
| 5 | < 12 | - | 100 <\*> |
| 12 < L < 20 | - | 100 <\*> |
| <\*> Допускается применение вместо спасательных жилетов спасательных нагрудников | | | |

Нормы снабжения сигнальными пиротехническими средствами

судов, эксплуатируемых на внутренних водных путях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория судна | Ракеты сигнала бедствия парашютные судовые, штук | Фальшфейеры красные, штук |
| 1 | 6 | 6 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3, 4, 5 | - |  |